Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

Введен в действие

[Приказом](consultantplus://offline/ref=A4F12B573DEBA1911B060F71E58E4817E5553F794122CAFF778473DC53C059B57CE43F06ED62F3DA2C3E1351CEh1v4H) Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 17 мая 2016 г. N 326-ст

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Children's playgrounds equipment and surfacing.

Terms and definitions

ГОСТ 33602-2015

МКС 97.200.40

Дата введения

1 июня 2016 года

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в [ГОСТ 1.0-92](consultantplus://offline/ref=A4F12B573DEBA1911B061064E08E4817E652337D4E2997F57FDD7FDE54CF06B069F5670AE979ECD930221153hCvEH) "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и [ГОСТ 1.2-2009](consultantplus://offline/ref=A4F12B573DEBA1911B061064E08E4817E65A397F4D2997F57FDD7FDE54CF06B069F5670AE979ECD930221153hCvEH) "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении (ФГУП "ВНИИНМАШ")

2 ВНЕСЕН ТК 455 "Оборудование детских игровых площадок"

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 октября 2015 г. N 81-П)

За принятие проголосовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |

4 [Приказом](consultantplus://offline/ref=A4F12B573DEBA1911B060F71E58E4817E5553F794122CAFF778473DC53C059B56EE4670AEC67EDDB282B45008843FB4CEE577987CA429C7Bh8vCH) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 мая 2016 г. N 326-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33602-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2016 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области оборудования детских игровых площадок.

Для каждого понятия установлен один стандартизированный термин.

Заключенная в круглые скобки часть термина при использовании термина в документах по стандартизации может быть опущена, при этом не входящая в круглые скобки часть термина образует его краткую форму.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы в алфавитном указателе - светлым.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные термины, применяемые в системе межгосударственной стандартизации в области оборудования детских игровых площадок, и их определения.

Термины, установленные настоящим стандартом, также могут быть применены при проведении работ по стандартизации в области оборудования детских игровых площадок на национальном и ином уровне в странах, указанных в предисловии, по решению национальных органов по стандартизации этих стран.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуется использовать в правовой, нормативной, технической и организационно-распорядительной документации, научной, учебной и справочной литературе в области оборудования детских игровых площадок.

2. Термины и определения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 **детская игровая площадка**: Специально оборудованная территория, предназначенная для игры детей, включающая в себя оборудование и покрытие для детской игровой площадки. | en | playground |
| de | spielplatz |
| Примечание - Детские игровые площадки предназначены для благоустройства жилых зон поселений и установки на участках дошкольных учреждений и школьных площадках для подвижных игр. |  |  |
| 2.2 **оборудование для детской игровой площадки**: Оборудование, установленное на детской игровой площадке, с которым или на котором пользователи могут играть индивидуально или группой по своему усмотрению и правилам. | en | equipment for a children's playground |
| de | anlagen  einen Kinderspielplatz |
| 2.3 **оборудование, имитирующее крупногабаритные конструкции**: Неразборное оборудование, конструкция которого представляет собой уменьшенную копию существующих крупногабаритных конструкций. | en | equipment simulating large-scale structures |
| de | simuliert  Strukturen |
| 2.4 **детский городок [игровой комплекс]**: Сложный и многофункциональный комплекс, который состоит из множества составляющих, являющийся частью детской игровой площадки (может включать горки, качели, домики и др.). | en | children's town |
| de |  |
| Примечание - К детскому городку комплексу [игровому комплексу] может относиться гимнастический комплекс (стенки шведские, стенки для лазания, мостики, трапы, спирали, шесты и т.п.). |  |  |
| 2.5 **покрытие**: Участок поверхности детской игровой площадки, размерами не менее зоны приземления ребенка, используемый совместно с оборудованием для детских игровых площадок. | en | cover |
| de | abdeckung |
| 2.6 **ударопоглощающее покрытие детской игровой площадки**: Покрытие детской игровой площадки, обладающее амортизационными свойствами, размерами не менее зоны приземления ребенка, используемое совместно с оборудованием детской игровой площадки. | en | shock absorbing coating |
| de | Beschichtung |
| Примечание - Ударопоглощающее покрытие детской игровой площадки может быть песчаным, гравийным, дерновым, из дробленой древесины, резиновым, синтетическим. |  |  |
| 2.7 **демпфирование удара покрытием**: Свойство покрытия рассеивать кинетическую энергию удара путем местной деформации или вытеснения материала покрытия. | en | shock damping coating |
| de |  |
| 2.8 **высота свободного падения с оборудования**: Максимальная высота от опорной поверхности оборудования детской игровой площадки, с которой может упасть ребенок, до зоны приземления. | en | Height of a free fall from the equipment |
| de | eines freien Falls von der |
| Примечание - К опорным поверхностям относят поверхности, на которых ребенок может стоять, и доступ к которым обеспечен каким-либо игровым элементом (лестницей, стремянкой, трапом и т.д.). |  |  |
| 2.9 **зона приземления**: Зона, в которой происходит торможение и остановка пользователя. | en | landing zone |
| de | landezone |
| 2.10 **пространство падения**: Пространство внутри оборудования, вокруг него или на нем, которое может быть занято пользователем с приподнятой части оборудования. | en | space fall |
| de | Raum Herbst |
| Примечание - Пространство падения начинается с высоты свободного падения. |  |  |
| 2.11 **зона безопасности**: Пространство внутри оборудования, вокруг него или на нем, которое может быть занято пользователем, находящимся в движении, вызванном использованием оборудования. | en | safety zone |
| de | sicherheitszone |
| 2.12 **приставная лестница**: Средство доступа на платформу, расположенное под углом наклона к горизонтали от 60° до 90°, состоящее из горизонтальных перекладин или ступеней по которым пользователь может подниматься или спускаться с помощью рук. | en | ladders |
| de | Leitern |
| 2.13 **лестница**: Средство доступа на платформу, расположенное под углом наклона к горизонтали от 15° до 60°, состоящее из горизонтальных ступеней по которому пользователь может подниматься или спускаться. | en | staircase |
| de | Treppe |
| 2.14 **трап [рампа]**: Средство доступа на платформу, в форме наклонной плоскости, расположенной под углом наклона к горизонтали от 0° до 38° по которому пользователь может подниматься или спускаться. | en | gangway |
| de | Gangway |
| 2.15 **защемление**: Опасная ситуация, когда тело, часть тела или одежда ребенка защемлены в элементах конструкции оборудования. | en | jamming |
| de |  |
| 2.16 **труднодоступное оборудование**: Оборудование, в конструкции которого специально предусмотрено ограничение доступа на него детей конкретной возрастной группы. | en | hard to reach equipment |
| de | schwer zu erreichen |
| 2.17 **платформа**: Поверхность оборудования, на которой можно стоять, и расположенная выше уровня детской игровой площадки. | en | platform |
| de | Plattform |
| 2.18 **базовая отметка заглубления**: Отметка, показывающая уровень заглубления оборудования. | en | basic mark burial |
| de | Basismarke Grab |
| 2.19 **горка**: Оборудование с одной или несколькими наклонными поверхностями скольжения, по которым пользователь спускается вниз под действием силы тяжести. | en | hill |
| de |  |
| 2.20 **горка-волна**: Горка с одним или более изменением угла наклона поверхности скольжения. | en | slide-wave |
| de | Dia-Welle |
| 2.21 **горка "на склоне"**: Горка, поверхность скольжения которой следует за контуром земли на склоне холма, насыпи, высокого берега. | en | slide "on the side" |
| de | schieben "auf der Seite" |
| Примечание - Доступ к стартовому участку горки осуществляется непосредственно с холма, насыпи или с помощью лестниц или стремянок. |  |  |
| 2.22 **пристраиваемая горка**: Горка, доступ к стартовому участку которой осуществляется через части оборудования. | en | Built in slide |
| de | in Rutsche Eingebaute |
| Примечание - Доступ к стартовому участку такой горки может осуществляться с помощью канатного подъемника детской игровой площадки, мостика детской игровой площадки, платформы детской игровой площадки, наклонного трапа детской игровой площадки, лестницы детской игровой площадки и других элементов оборудования детской игровой площадки. |  |  |
| 2.23 **спиральная горка**: Горка, поверхность скольжения которой имеет форму спирали. | en | spiral slide |
| de | Spiralrutsche |
| 2.24 **криволинейная горка**: Горка с изогнутой поверхностью скольжения. | en | curved slide |
| de | Rutsche |
| 2.25 **отдельно стоящая горка**: Горка, не соединенная с другим оборудованием, имеющая отдельное средство доступа к стартовому участку. | en | freestanding slide |
| de | freistehenden Rutsche |
| 2.26 **тоннельная горка**: Горка, участок скольжения которой имеет закрытую секцию. | en | tunnel hill |
| de | Tunnel Hill |
| 2.27 **комбинированная тоннельная горка**: Горка, участок скольжения которой имеет закрытую секцию только в верхней части. | en | combined tunnel slide |
| de | Kombinierte Tunnelrutsche |
| 2.28 **горка с несколькими трассами**: Горка, с несколькими поверхностями скольжения, разделенными бортиками. | en | slide with multiple tracks |
| de | Rutsche mit mehreren Spuren |
| 2.29 **крутая горка**: Горка с отвесным участком скольжения, имеющим в нижней части радиусный элемент, переходящий в горизонтальный конечный участок. | en | steep hill |
| de | steilen |
| 2.30 **стартовый участок горки**: Участок горки, обеспечивающий доступ ребенка к участку скольжения горки. | en | starting portion slides |
| de | Startbereich Folien |
| 2.31 **участок скольжения горки**: Участок горки, обеспечивающий спуск ребенка под действием силы тяжести. | en | sliding portion slides |
| de | Gleitabschnitt |
| 2.32 **конечный участок горки**: Участок горки, обеспечивающий торможение и остановку ребенка. | en | end portion slides |
| de | Endteil Folien |
| 2.33 **качели**: Оборудование, приводимое в движение ребенком, масса которого располагается ниже шарнира, относительно которого осуществляется качание. | en | swing |
| de | Schaukel |
| 2.34 **плоское сиденье качелей**: Сиденье качелей без заднего или боковых ограждений. | en | flat seat swings |
| de | Flachsitz Schaukeln |
| 2.35 **сиденье-колыбель**: Сиденье качелей с ограждением, удерживающим тело ребенка. | en | seat cradle |
| de | Sitzschale |
| 2.36 **карусель**: Оборудование с одним или более посадочным местом, вращающееся вокруг вертикальной оси, с углом наклона от вертикали не более 5°. | en | carousel |
| de | Karussell |
| 2.37 **посадочное место карусели**: Сиденье или платформа и/или поручни карусели, которые позволяют ребенку сидеть, стоять и держаться или приводить в движение карусель. | en | seat carousel |
| de | Sitz Karussell |
| 2.38 **качалка**: Оборудование, приводимое в движение ребенком или детьми, на котором осуществляется колебательное движение в различных плоскостях. | en | rocker |
| de | Rocker |
| 2.39 **посадочное место качалки**: Сиденье или платформа и/или поручни качалки, позволяющие ребенку сидеть, стоять, держаться и приводить в движение качалку. | en | seat rocking |
| de | Sitz Schaukeln |
| 2.40 **диапазон движения качалки**: Максимальное горизонтальное и/или вертикальное отклонения посадочного места качалки от положения равновесия в процессе ее качания. | en | range of motion of rocking |
| de | Bewegungsbereich des Schaukel |
| 2.41 **корпус качалки**: Основной элемент конструкции качалки, на котором размещены посадочные места и который крепится к качающейся опоре качалки. | en | body rocking |
| de | Schaukeln |
| 2.42 **качающаяся опора качалки**: Элемент конструкции качалки детской игровой площадки, обеспечивающий колебательные движения, который крепят к корпусу и основанию качалки. | en | Self-aligning bearing rocking |
| de | Pendellager Schaukel |
| 2.43 **основание качалки**: Элемент конструкции качалки, обеспечивающий установку и фиксацию качалки на поверхности детской игровой площадки. | en | rocking base |
| de | Schaukelbasis |
| 2.44 **канатная дорога**: Оборудование, на котором пользователи катаются вдоль троса под действием силы тяжести. | en | cableway |
| de | Seilbahn |
| 2.45 **канатная дорога с подвесом**: Канатная дорога, оборудованная рукояткой для катания в подвешенном состоянии. | en | cableway with suspension |
| de | Seilbahn mit Federung |
| 2.46 **канатная дорога с сиденьем**: Канатная дорога, оборудованная сиденьем для катания сидя. | en | cableway with seat |
| de | Seilbahn mit Sitz |
| 2.47 **зона посадки канатной дороги**: Участок канатной дороги, на котором пользователь может взяться за рукоятку или сесть на сиденье и привести в движение каретку. | en | landing zone cableway |
| de | Landezone Seilbahn |
| 2.48 **зона движения по канатной дороге**: Участок, на котором пользователь может свободно перемещаться. | en | area traffic by cableway |
| de | Bereich Verkehr mit der Seilbahn |
| 2.49 **зона остановки канатной дороги**: Участок, находящийся в конце зоны катания, который может достичь пользователь при перемещении в зоне движения канатной дороги. | en | area cableway station |
| de | Bereich Seilbahnstation |
| 2.50 **каретка канатной дороги**: Движущийся элемент, за счет которого пользователь перемещается вдоль троса под действием силы тяжести. | en | carriage cableway |
| de | Schlittenbahn |
| 2.51 **подвесной элемент канатной дороги**: Элемент конструкции между кареткой и сиденьем или рукояткой. | en | Hanging element cableway |
| de | Seilbahn |
| 2.52 **пространственная игровая сеть**: Трехмерное игровое пространство, образованное двумя или более плоскими сетями. | en | spatial gaming network |
| de | Raum Gaming-Netz-werk |
| 2.53 **эвакуация детей**: Процесс организованного самостоятельного движения детей в безопасную зону. | en | evacuation of children |
| de | Evakuierung der Kinder |
| 2.54 **маршрут эвакуации детей**: Путь от места пребывания детей в безопасную зону. | en | evacuation route children |
| de | Rettungsweg Kinder |
| 2.55 **периодический визуальный контроль**: Проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями. | en | Periodic visual counter |
| de | Sichtgegen |
| 2.56 **контроль функционирования**: Детальная проверка оборудования с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования. | en | control operation |
| de | Regelbetrieb |
| 2.57 **ежегодный контроль**: Проверка оборудования, выполняемая с периодичностью один раз в 12 мес, с целью оценки соответствия технического состояния оборудования детской игровой площадки требованиям безопасности. | en | annual check |
| de | Jahrescheck |

Алфавитный указатель терминов на русском языке

|  |  |
| --- | --- |
| **высота свободного падения с оборудования** | [2.8](#P117) |
| **горка "на склоне"** | [2.21](#P188) |
| **горка** | [2.19](#P178) |
| **горка криволинейная** | [2.24](#P209) |
| **горка крутая** | [2.29](#P234) |
| **горка отдельно стоящая** | [2.25](#P214) |
| **горка пристраиваемая** | [2.22](#P196) |
| **горка с несколькими трассами** | [2.28](#P229) |
| **горка спиральная** | [2.23](#P204) |
| **горка тоннельная** | [2.26](#P219) |
| **горка тоннельная комбинированная** | [2.27](#P224) |
| **горка-волна** | [2.20](#P183) |
| **городок детский** | [2.4](#P91) |
| **демпфирование удара покрытием** | [2.7](#P112) |
| **диапазон движения качалки** | [2.40](#P289) |
| **дорога канатная** | [2.44](#P309) |
| **дорога канатная с подвесом** | [2.45](#P314) |
| **дорога канатная с сиденьем** | [2.46](#P319) |
| **защемление** | [2.15](#P158) |
| **зона безопасности** | [2.11](#P138) |
| **зона движения по канатной дороге** | [2.48](#P329) |
| **зона остановки канатной дороги** | [2.49](#P334) |
| **зона посадки канатной дороги** | [2.47](#P324) |
| **зона приземления** | [2.9](#P125) |
| **каретка канатной дороги** | [2.50](#P339) |
| **карусель** | [2.36](#P269) |
| **качалка** | [2.38](#P279) |
| **качели** | [2.33](#P254) |
| **комплекс игровой** | [2.4](#P91) |
| **контроль визуальный периодический** | [2.55](#P364) |
| **контроль ежегодный** | [2.57](#P374) |
| **контроль функционирования** | [2.56](#P369) |
| **корпус качалки** | [2.41](#P294) |
| **лестница** | [2.13](#P148) |
| **лестница приставная** | [2.12](#P143) |
| **маршрут эвакуации детей** | [2.54](#P359) |
| **место посадочное карусели** | [2.37](#P274) |
| **место посадочное качалки** | [2.39](#P284) |
| **оборудование для детской игровой площадки** | [2.2](#P81) |
| **оборудование труднодоступное** | [2.16](#P163) |
| **оборудование, имитирующее крупногабаритные конструкции** | [2.3](#P86) |
| **опора качалки качающаяся** | [2.42](#P299) |
| **основание качалки** | [2.43](#P304) |
| **отметка заглубления базовая** | [2.18](#P173) |
| **платформа** | [2.17](#P168) |
| **площадка детская игровая** | [2.1](#P73) |
| **покрытие** | [2.5](#P99) |
| **покрытие ударопоглощающее** | [2.6](#P104) |
| **пространство падения** | [2.10](#P130) |
| **рампа** | [2.14](#P153) |
| **сеть пространственная игровая** | [2.52](#P349) |
| **сиденье качелей плоское** | [2.34](#P259) |
| **сиденье-колыбель** | [2.35](#P264) |
| **трап** | [2.14](#P153) |
| **участок горки конечный** | [2.32](#P249) |
| **участок горки стартовый** | [2.30](#P239) |
| **участок скольжения горки** | [2.31](#P244) |
| **эвакуация детей** | [2.53](#P354) |
| **элемент канатной дороги подвесной** | [2.51](#P344) |

Алфавитный указатель терминов на английском языке

|  |  |
| --- | --- |
| annual check | [2.57](#P374) |
| area cableway station | [2.49](#P334) |
| area traffic by cableway | [2.48](#P329) |
| basic mark burial | [2.18](#P173) |
| body rocking | [2.41](#P294) |
| built in slide | [2.22](#P196) |
| cableway | [2.44](#P309) |
| cableway with seat | [2.46](#P319) |
| cableway with suspension | [2.45](#P314) |
| carousel | [2.36](#P269) |
| carriage cableway | [2.50](#P339) |
| children's town | [2.4](#P91) |
| combined tunnel slide | [2.27](#P224) |
| control operation | [2.56](#P369) |
| cover | [2.5](#P99) |
| curved slide | [2.24](#P209) |
| end portion slides | [2.32](#P249) |
| equipment for a children's playground | [2.2](#P81) |
| equipment simulating large-scale structures | [2.3](#P86) |
| evacuation of children | [2.53](#P354) |
| evacuation route children | [2.54](#P359) |
| flat seat swings | [2.34](#P259) |
| freestanding slide | [2.25](#P214) |
| game complex | [2.4](#P91) |
| gangway | [2.14](#P153) |
| hanging element cableway | [2.51](#P344) |
| hard to reach equipment | [2.16](#P163) |
| height of a free fall from the equipment | [2.8](#P117) |
| hill | [2.19](#P178) |
| jamming | [2.15](#P158) |
| ladders | [2.12](#P143) |
| landing zone | [2.9](#P125) |
| landing zone cableway | [2.47](#P324) |
| limes | [2.14](#P153) |
| periodic visual counter | [2.55](#P364) |
| platform | [2.17](#P168) |
| playground | [2.1](#P73) |
| range of motion of rocking | [2.40](#P289) |
| rocker | [2.38](#P279) |
| rocking base | [2.43](#P304) |
| safety zone | [2.11](#P138) |
| seat carousel | [2.37](#P274) |
| seat cradle | [2.35](#P264) |
| seat rocking | [2.39](#P284) |
| self-aligning bearing rocking | [2.42](#P299) |
| shock absorbing coating | [2.6](#P104) |
| shock damping coating | [2.7](#P112) |
| slide "on the side" | [2.21](#P188) |
| slide-wave | [2.20](#P183) |
| slide with multiple tracks | [2.28](#P229) |
| sliding portion slides | [2.31](#P244) |
| space fall | [2.10](#P130) |
| spatial gaming network | [2.52](#P349) |
| spiral slide | [2.23](#P204) |
| staircase | [2.13](#P148) |
| starting portion slides | [2.30](#P239) |
| steep hill | [2.29](#P234) |
| swing | [2.33](#P254) |
| tunnel hill | [2.26](#P219) |

Алфавитный указатель терминов на немецком языке

|  |  |
| --- | --- |
| Abdeckung | [2.5](#P99) |
| anlagen  einen Kinderspielplatz | [2.2](#P81) |
| Seilbahn | [2.51](#P344) |
| simuliert  Strukturen | [2.3](#P86) |
| Basismarke Grab | [2.18](#P173) |
| Bereich Seilbahnstation | [2.49](#P334) |
| Bereich Verkehr mit der Seilbahn | [2.48](#P329) |
| Bewegungsbereich des Schaukel | [2.40](#P289) |
| Dia-Welle | [2.20](#P183) |
| Endteil Folien | [2.32](#P249) |
| Evakuierung der Kinder | [2.53](#P354) |
| Flachsitz Schaukeln | [2.34](#P259) |
| freistehenden Rutsche | [2.25](#P214) |
| Gangway | [2.14](#P153) |
| Gleitabschnitt | [2.31](#P244) |
| eines freien Falls von der | [2.8](#P117) |
|  | [2.19](#P178) |
| in Rutsche Eingebaute | [2.22](#P196) |
| Jahrescheck | [2.57](#P374) |
| Karussell | [2.36](#P269) |
|  | [2.4](#P91) |
| Kombinierte Tunnelrutsche | [2.27](#P224) |
| Schaukeln | [2.41](#P294) |
| Landezone | [2.9](#P125) |
| Leitern | [2.12](#P143) |
| Limes | [2.14](#P153) |
| Pendellager Schaukel | [2.42](#P299) |
| Plattform | [2.17](#P168) |
| Raum Gaming-Netzwerk | [2.52](#P349) |
| Raum Herbst | [2.10](#P130) |
| Regelbetrieb | [2.56](#P369) |
| Sichtgegen | [2.55](#P364) |
| Rettungsweg Kinder | [2.54](#P359) |
| Rocker | [2.38](#P279) |
| Rutsche | [2.24](#P209) |
| Rutsche mit mehreren Spuren | [2.28](#P229) |
| Schaukel | [2.33](#P254) |
| Schaukelbasis | [2.43](#P304) |
| schieben "auf der Seite" | [2.21](#P188) |
| Schlittenbahn | [2.50](#P339) |
| schwer zu erreichen | [2.16](#P163) |
| Seilbahn | [2.44](#P309) |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Термин дан в соответствии с официальным текстом документа. |  | | |
| Seilbahn | [2.47](#P324) |
| Seilbahn mit Federung | [2.45](#P314) |
| Seilbahn mit Sitz | [2.46](#P319) |
| Sicherheitszone | [2.11](#P138) |
| Sitz Karussell | [2.37](#P274) |
| Sitz Schaukeln | [2.39](#P284) |
| Sitzschale | [2.35](#P264) |
| Spielkomplex | [2.4](#P91) |
| spielplatz | [2.1](#P73) |
| Spiralrutsche | [2.23](#P204) |
| Startbereich Folien | [2.30](#P239) |
| steilen | [2.29](#P234) |
|  | [2.15](#P158) |
| Beschichtung | [2.6](#P104) |
|  | [2.7](#P112) |
| Treppe | [2.13](#P148) |
| Tunnel Hill | [2.26](#P219) |